|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Megnevezés, munkarész | Dimenzió | Mennyiség | Díj egységár /nettó/ | Összesen /nettó/ |
| **I.** | **Meglévő DN600-as csőhíd elbontása** |
| I.1. | Megrendelő által feltárt rákötési pontok bontása | d610 x 10 | 2,0 db |   |   |
| I.2. | DN600-as acélcsőrendszer darabolása | d610 x 10 | 21,41 fm |   |   |
| I.3. | DN600-as acélcsőrendszer darabolást követő leemelése, helyszíni depóniába történő szállítása | d610 x 10 | 21,41 fm |   |   |
| **II.** | **DN600-as csőhíd kivitelezése** |
| II.1. | DN600-as csőhíd szerelési munkálatai 1. sz. melléklet alapján | d610 x 10 | 21,41 fm |   |   |
| II.2. | DN600-as peremes rákötési pontok készítése | d610 x 10 | 2 db |   |   |
| II.3.1. | Csőszigetelés 5,0 cm vastag üveggyapot tekercs, küldő borítás horganyzott síklemezzel | d610 x 10 / d660 | 38 m2 |   |   |
| II.3.2. | Talajszint alá kerülő haszoncső nedvesség elleni szigetelése  | d610 x 10 | 4 m2 |   |   |
| II.4. | Feljutásgátló elhelyezése a csőhíd két vízszintes végére a meglévő, megmaradó csőtámaszra | d10-es betonacél | 2 db |   |   |
|  |  |  | **Ajánlati nettó ár összesen:** |   |